**Příloha č. 3 – Technické parametry - nabídka**

Barevná multifunkční laserová tiskárny formátu A3 (konzolová)

Základní technická specifikace:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nabídnutá specifikace \* |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| Barevná laserová multifunkční tiskárna formátu A4/A3/ (SRA3), samostatně stojící |  |
| Barevný LCD display min 10“ |  |
| Tiskárna/scanner/kopírka |  |
| Oboustranný automatický tisk |  |
| Oboustranný automatický scan |  |
| Rychlost tisku A4 str/min. dle ISO/IEC 24734 – černobíle min. 30st/min |  |
| Rychlost tisku A4 str/min. dle ISO/IEC 24734 – barevně min. 30st/min |  |
| Rychlost oboustranného tisku A4 str/min. dle ISO/IEC 24734 – černobíle min. 15st/min |  |
| Rychlost oboustranného tisku A4 str/min. dle ISO/IEC 24734 – barevně min. 15st/min |  |
| Rychlost kopírování černobíle min. 30str/min A4 |  |
| Rychlost kopírováni barevně min. 30str/min A4 |  |
| 1 zásobník na A4 na 500 listů, 1 zásobník na A3 na 500 listů a stolek na kolečkách |  |
| Vnitřní finišer se sešíváním a zdrcnutím, sešití ve 3 pozicích |  |
| Rozlišení tisku min 1200x1200 DPI |  |
| Tisk na papír hmotnosti min 60-300 g/m2 |  |
| Objem tisku stran A4/měs. min 15 000 |  |
| Konektivita min. USB 2, USB 3, Ethernet (RJ-45) |  |
| Skenování do emailu, na plochu, do síťové složky (SBM), do FTP |  |
| Metody scanováni  Push scan pomocí ovládacího panelu  Pull scan pomocí aplikace standardu TWAIN |  |
| Formáty souborů min.  TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, šifrované PDF, kompaktní PDF, JPEG, XPS, prohledávatelné PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), TXT (UTF-8), RTF |  |
| Rozlišení scan černobílý/barevný min. 600x600 DPI |  |
| Rozsah zvětšení min 25-400% v 1% přírůstcích |  |
| Počet kopií souvislého kopírování min. 9999 |  |
| Přímý tisk či scan z/do USB bez použití počítače (PDF, JPEG,XPS, pptx, xlsx, docx) |  |
| Automatický podavač s kapacitou min. 100 listů (80g/m2) |  |
| Kapacita zásobníku A4 min. 500 listů |  |
| Kapacita zásobníku A3 min. 500 listů |  |
| Náplně s větší kapacitou, minimálně 20 000 stran ČB a BA |  |
| Funkce autorizace a omezení přístupu pro tisk /scan / kopírování po zadání PINu nebo s možností použití čipu/karty, sledování nákladů na uživatele a skupiny |  |
| Funkce Pull Print a Follow Me ve stroji |  |

**Další požadavky:**

a) Možnost naskenování dokumentů větších než je formát A3, ve spojení s vhodným

softwarem Zadavatele např. COREL nebo i jiných software.

b) Možnost skenování různorodých dokumentů do 1 PDF. Stroj z podavače načte od A4

po A3 do jednoho souboru, dokument může být oboustranný i jednostranný, prázdné stránky vynechá a seřadí je tak, jak je naskenoval.

c) Nejdelší dokument může být až 1 m na šířku, ale výška musí být A4

d) Skenování ze skla umožňuje vkládání dokumentů od kreditních kartiček či poštovních stvrzenek po A3 originál. Do naplnění paměti stroje (10 000 dokumentů).

**Popište další nabízené funkce**: ***(doplní účastník***